|  |
| --- |
| Input signal |
| Type / quantity | 2×Video1×VGA（VESA）1×DVI（VESA）1×HDMI（VESA/CEA-861）1×EXT.（Extension card: Video/DVI-I/SDI/USB） |
| Video system | PAL/NTSC |
| Composite video amplitude impedance | 1V（p\_p）/ 75Ω |
| VGA format | PC（VESA） | ≤2048x1152 \_60Hz |
| VGA Amplitude impedance | R、G、B = 0.7 V（p\_p）/ 75Ω |
| DVI format | PC（VESA） | ≤1920x1200\_60Hz |
| HDMI format（HDCP1.3） | PC（VESA） | ≤2304x1152\_60Hz |
| HDMI1.3（CEA -861） | ≤1920x1080p\_60Hz |
| input terminal  | Video： BNC/ 75ΩVGA：15pin D\_Sub(female)DVI：24+1 DVI\_DHDMI：HDMI terminal A class |
| output signal |
| Type / quantity | 2×DVI |
| DVI resolution ratio | 1024×768\_60Hz/75Hz1280×1024\_60Hz/75Hz1366×768\_60Hz1440×900\_60Hz1536×1536\_60Hz1600×1200\_60Hz1920×1080p\_50Hz/60Hz |
| Output terminal | DVI：24+1 DVI\_D |
| others |
| Control terminal | RS232 |
| input voltage | 100-240VAC  50/60Hz |
| Maximum power consumption | ≤25W |
| ambient temperature  | 0-45 ℃ |
| ambient humidity | 15-85% |
| Size (packing) | mm（H）×mm（W）×mm（L） |
| weight | gross weight： Kg, net weight： Kg |
| Standard accessories | 1.5M power line×1           1.5M DVI connecting line×10.5m DVI connecting line×1       1.5m Serial port transfer line×1 |
| optional add-on | Sending card×1 |