|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Input signal | | |
| Type / quantity | 2×Video  1×VGA（VESA）  1×DVI（VESA）  1×HDMI（VESA/CEA-861）  1×EXT.（Extension card: Video/DVI-I/SDI/USB） | |
| Video system | PAL/NTSC | |
| Composite video amplitude impedance | 1V（p\_p）/ 75Ω | |
| VGA format | PC（VESA） | ≤2048x1152 \_60Hz |
| VGA Amplitude impedance | R、G、B = 0.7 V（p\_p）/ 75Ω | |
| DVI format | PC（VESA） | ≤1920x1200\_60Hz |
| HDMI format（HDCP1.3） | PC（VESA） | ≤2304x1152\_60Hz |
| HDMI1.3（CEA -861） | ≤1920x1080p\_60Hz |
| input terminal | Video： BNC/ 75Ω VGA：15pin D\_Sub(female) DVI：24+1 DVI\_D  HDMI：HDMI terminal A class | |
| output signal | | |
| Type / quantity | 2×DVI | |
| DVI resolution ratio | 1024×768\_60Hz/75Hz  1280×1024\_60Hz/75Hz  1366×768\_60Hz  1440×900\_60Hz  1536×1536\_60Hz  1600×1200\_60Hz  1920×1080p\_50Hz/60Hz | |
| Output terminal | DVI：24+1 DVI\_D | |
| others | | |
| Control terminal | RS232 | |
| input voltage | 100-240VAC  50/60Hz | |
| Maximum power consumption | ≤25W | |
| ambient temperature | 0-45 ℃ | |
| ambient humidity | 15-85% | |
| Size (packing) | mm（H）×mm（W）×mm（L） | |
| weight | gross weight： Kg, net weight： Kg | |
| Standard accessories | 1.5M power line×1           1.5M DVI connecting line×1  0.5m DVI connecting line×1       1.5m Serial port transfer line×1 | |
| optional add-on | Sending card×1 | |